|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| АН-2 | RA-84566 | Р-Н Н.П. ТАТАРСКОЕ | АВАРИЯ-406 |

**ПОСЛЕДУЮЩЕЕ ДОНЕСЕНИЕ ОБ АП С САМОЛЕТОМ АН-2 RA-84566**

**ДАТА, ВРЕМЯ СОБЫТИЯ (МЕСТНОЕ И UTC):** ИНФОРМАЦИЯ ОБ АП ПОСТУПИЛА 18.09.2016. ВРЕМЯ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ

**МЕСТО СОБЫТИЯ:** РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, СТАРОМАЙНСКИЙ РАЙОН, НА УДАЛЕНИИ 5,5 КМ ОТ С. ТАТАРСКОЕ УРАЙКИНО

**ВИД СОБЫТИЯ:** АВАРИЯ

**ТИП ВС:** САМОЛЕТ АН-2

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ И РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ:** RA-84566

**СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ:** № 1517, ВЫДАНО УИБП РОСАВИАЦИИ 17.10.2014

**ВЛАДЕЛЕЦ:** ООО «АВИАПАРТНЕР», САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

**ЭКСПЛУАТАНТ:** УСТАНАВЛИВАЕТСЯ

**СВЕДЕНИЯ О ВС:** ИЗГОТОВИТЕЛЬ PZL-MIELEC (ПНР), 28.09.1980, ЗАВОДСКОЙ № 1Г18933, СЕРТИФИКАТ ЛЕТНОЙ ГОДНОСТИ № 2.16.2.15.0141, ВЫДАН 28.07.2015 ЮЖНЫМ МТУ РОСАВИАЦИИ, СРОК ДЕЙСТВИЯ ДО 24.07.2017, НАРАБОТКА СНЭ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ, НАЗНАЧЕННЫЙ СРОК СЛУЖБЫ РАЗРАБОТЧИКОМ НЕ УСТАНОВЛЕН, НАЗНАЧЕННЫЙ РЕСУРС 12000 Л.Ч., МЕЖРЕМОНТНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ 3 ГОДА, КОЛИЧЕСТВО РЕМОНТОВ – 3, ДАТА И МЕСТО ПОСЛЕДНЕГО РЕМОНТА/КОНТРОЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 08.12.2004 ЗАО ШАХТИНСКИЙ АРЗ РОСТО/13.07.2015 ООО ПКК «ТЕХНОРЕГИОН, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, Г. ЕЙСК, НАРАБОТКА ППР УСТАНАВЛИВАЕТСЯ, ОСТАТОК НАЗНАЧЕННОГО И МЕЖРЕМОНТНОГО РЕСУРСОВ, СРОКА СЛУЖБЫ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ

**СВЕДЕНИЯ О ДВИГАТЕЛЕ:** АШ-62ИР, ИЗГОТОВИТЕЛЬ WSK.PZL-KALISZ S.A., ПОЛЬША, ДАТА 29.09.1984, ЗАВОДСКОЙ № К16364198, НАЗНАЧЕННЫЙ РЕСУРС 6000 Л.Ч., МЕЖРЕМОНТНЫЙ РЕСУРС/СРОК СЛУЖБЫ 800 Л.Ч,/10 ЛЕТ, НАРАБОТКА СНЭ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ, КОЛ-ВО РЕМОНТОВ – 3, ПОСЛЕДНИЙ РЕМОНТ 14.06.2013 В ООО «АВИАЦЕНТР-411», МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, НАРАБОТКА ППР УСТАНАВЛИВАЕТСЯ, ОСТАТОК РЕСУРСОВ И СРОКА СЛУЖБЫ (НАЗНАЧЕННОГО И МЕЖРЕМОНТНОГО) УСТАНАВЛИВАЕТСЯ

**СВЕДЕНИЯ О КВС:** УСТАНАВЛИВАЮТСЯ

**ХАРАКТЕР ЗАДАНИЯ:** УСТАНАВЛИВАЕТСЯ

**МАРШРУТ ПОЛЕТА:** УСТАНАВЛИВАЕТСЯ

**ЧИСЛО ПАССАЖИРОВ:** УСТАНАВЛИВАЕТСЯ

**ПОСЛЕДСТВИЯ ПРОИСШЕСТВИЯ, В Т.Ч. ДЛЯ ОКРУЖАЮЩИХ ОБЪЕКТОВ:** ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ УЩЕРБ НЕ НАНЕСЕН

**КОЛИЧЕСТВО И МАССА ГРУЗА НА БОРТУ:** УСТАНАВЛИВАЕТСЯ

**МЕТЕОУСЛОВИЯ:** РАЙОН ПОЛЕТА ВС ОБСЛУЖИВАЕТСЯ АМСГ «УЛЬЯНОВСК-ВОСТОЧНЫЙ» ПРИВОЛЖСКОГО ФИЛИАЛА ФГБУ «АВИАМЕТТЕЛЕКОМ РОСГИДРОМЕТА». ТАК КАК ВРЕМЯ АП ПОКА НЕ УСТАНОВЛЕН, ПРИВОДИТСЯ ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА ЗА ПЕРИОД СВЕТЛОГО ВРЕМЕНИ СУТОК С 02:00 ДО 15:00 UTC: НАПРАВЛЕНИЕ ВЕТРА 270- 330°, 2-5 М/С, ПОРЫВЫ ДО 7 М/С, ВИДИМОСТЬ 8000 М, ОБЛАЧНОСТЬ ОТ ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ КУЧЕВО-ДОЖДЕВОЙ 390 М ДО РАЗБРОСАННОЙ КУЧЕВО-ДОЖДЕВОЙ 900 М, ИЗМЕНЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ 8° В 02:00, 13,7° В 12:00, 11° В 15:00, ДАВЛЕНИЕ НА АЭРОДРОМЕ 748 ММ РТ. СТ. ПРОГНОЗ ДЛЯ ПОСАДКИ – БЕЗ СУЩЕСТВЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ

**ОБСТОЯТЕЛЬСТВА СОБЫТИЯ:** ОБСТОЯТЕЛЬСТВА АП УСТАНАВЛИВАЮТСЯ. КООРДИНАТЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ АВАРИЙНОГО ВС: 54°22ʹ19,19ʺ С.Ш., 49°15ʹ24,97ʺ В.Д.

**СТЕПЕНЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ ВС:** ВС НЕ РАЗРУШЕНО. ПОЖАРА НЕ БЫЛО, ОСТАТОК ТОПЛИВА 0 ЛИТРОВ. СОРВАН С МЕСТА БАШМАК, К КОТОРОМУ КРЕПЯТСЯ ПЕРЕДНИЕ ПОДКОСЫ ОСНОВНЫХ СТОЕК ШАССИ НА ШПАНГОУТЕ № 4. СЛОМАНЫ УШКОВЫЕ УЗЛЫ КРЕПЛЕНИЯ ЗАДНИХ ПОДКОСОВ К БАШМАКУ НА ШПАНГОУТЕ № 6. ПОВРЕЖДЕНА ПОЛОТНЯНАЯ ОБШИВКА И СИЛОВОЙ НАБОР ОБЕИХ ПЛОСКОСТЕЙ НИЖНЕГО КРЫЛА. ПОВРЕЖДЕНА ОБШИВКА НИЖНЕЙ ЧАСТИ ФЮЗЕЛЯЖА. ПОГНУТЫ ВСЕ 4 ЛОПАСТИ ВОЗДУШНОГО ВИНТА.

**СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ БОРТОВЫХ САМОПИСЦЕВ:** БАРОГРАФ АД-2 НЕ ПОВРЕЖДЕН. ЛЕНТА В БАРОГРАФЕ ОТСУТСТВУЕТ.

**ФИЗИЧЕСКАЯ ХАР-КА Р-НА МЕСТА СОБЫТИЯ:** МЕСТО АП ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ОТНОСИТЕЛЬНО РОВНУЮ ЧАСТЬ ПОЛЯ, А ИМЕННО МЕЖЕВОЙ ЕГО УЧАСТОК ШИРИНОЙ ОКОЛО 50 М, ДЛИНОЙ ОКОЛО 2 КМ. НАПРАВЛЕНИЕ МЕЖИ ПРАКТИЧЕСКИ СОВПАДАЕТ С НАПРАВЛЕНИЕ ЮГ-СЕВЕР. ИСТИННЫЙ АЗИМУТ А=5°. ПЛОТНЫЙ ГРУНТ С ДИКОРАСТУЩИМ ТРАВЯНЫМ ПОКРОВОМ ВЫСОТОЙ НЕ БОЛЕЕ 10-15 СМ. СЛЕВА ОТ МЕЖИ ПРОХОДИТ АСФАЛЬТОВАЯ ДОРОГА МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ. СПРАВА – ЗАРОСЛИ КУСТАРНИКА И ДЕРЕВЬЕВ ВЫСОТОЙ ДО 5 М, ИДУЩИЕ ПАРАЛЛЕЛЬНО ДОРОГЕ. ЕСТЕСТВЕННЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ И РЕЗКИЕ ПЕРЕПАДЫ ВЫСОТ НА ДАННОМ УЧАСТКЕ ОТСУТСТВУЮТ. ПРЕВЫШЕНИЕ СОСТАВЛЯЕТ 140 М.

**ОПЕРАТИВНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:** НА ПАРКЕ ВС АН-2 ВЫПОЛНИТЬ ПРОВЕРКУ ЗАТЯЖКИ БОЛТОВ КРЕПЛЕНИЯ БАШМАКОВ, К КОТОРЫМ КРЕПЯТСЯ ПОДКОСЫ ОСНОВНОГО ШАССИ.\_\_